1、 如下图所示，一个透明网桥连接三个局域网。网桥刚启动时，地址/端口映射表为空。请根据网络上发生的事件，填写网桥地址/端口映射表的变化过程和网桥的动作。其中，“---”表示地址/端口映射表为空或网桥没有动作。网桥的动作包括：丢弃帧、向某个局域网转发帧和洪泛帧。
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