一、选择题（总共40道，只回忆了部分考点）

1.物理层四个特性
2.面向连接和面向无连接服务的含义
3.服务原语的四种类型
4.数据链路层的基本功能
5根据两大定律计算信道的最大传输速率
6.1-坚持、非坚持、p坚持的含义
7.PPP协议的特点
8.IP、ARP协议的特点：
IPV4和IPV6都只对头部校验？
ARP解析的总是默认网关？
9.校验单比特错所需的校验位
10.传输层的无连接协议是哪个
11.滑动窗口协议中计算信道的实际传输速率
12.循环冗余码的计算
13.令牌桶对突发容量的承受时间
14.滑动窗口协议中，若窗口序号由4位表示，发送窗口与接受窗口大小相同，则发送窗口最大多大
15.10M以太网的波特率
16.SMTP的功能
17.交换方式中哪些属于存储转发
18.给出网络拓扑和各个路由器的路由表，给出从一点到另一点IP包的转发路径
19.SNMP协议中哪个是服务器，哪个是客户端
20.HTTP1.0中，传输一个文本和三个图片需要建立多少TCP连接
21.一个TCP段在IP层传输时分成两个包，长度分别为500，480，问TCP段原来长度
给出子网掩码，问能容纳多少主机

二、大题（回忆了大概意思，很多题和复习PPT上的题几乎就是一样的）

1.计算题：给出了以太网的数据传输速率和信号在介质上传播的速率，问如果帧的长度减少b位，物理线路的最大长度会变化多少
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2.电路交换和分组交换的计算题，分为两个小题，几乎和以下两题一模一样：
[image: 屏幕剪辑]
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3.分为两个小题
（1）跟下面的题几乎一样，只是网络中只有两个局域网和两台路由器：
[image: 屏幕剪辑]
（2）跟下面的题几乎一样
[image: 屏幕剪辑]

4.在滑动窗口协议中，序号位数为n位，问当接收窗口大小分别为1和时，发送窗口的最大大小为多少？给出结论并证明之。

5. 给一个URL：http://info.tsinghua.edu.cn:80/index.jsp
1、说出这个URL各个组成部分
2、一般来说，在浏览器里输入http://info.tsinghua.edu.cn:80/index.jsp跟输入
http://166.111.4.98:80/index.jsp看到的是一样的。
（1）如果输前者能打开，后者打不开，这可能是什么原因？
（2）如果输前者打不开，后者能打开，这可能是什么原因？

6.和下面的题类似：
[image: 屏幕剪辑]
只不过第2、3小问略有变化，题中给出了发生超时的窗口大小
第2小问改成，从开始传输到第一次发生超时会经过多少RTT
第3小问改成，从第一次超时开始，到拥塞窗口达到某个值（此时已经完成了慢启动进入了拥塞避免），问这个过程需要多少RTT
image1.png
2%ﬁk&f TAE—ANEHRE T ML FE—A (R HEK
£09) DI L, B ERBEY B AR KA — AL B
BIER N M. WHIE TG B Ay, H— WMH&}&:&

Fyday, H2Ley Ko Apli, B Abbps. £AHZ
HTH 4}11»‘]*59’75&32’.%&%19




image2.png
239 AL P HAIBW A— R B MG H X, £—AD
L0 W 5 B K — ATk 3R G AT AR B, AN
W QAP K, X Ex>>prh, KIHHEH £
Ab bps, AEIEHIR Lk ite EF], AR R pIAfE AL
R FF?




image3.png
B FR, SH R A LR IE R 2%,
FEBMSESAN D, SREH T4
FRAFFIIA R IR, AR I i 2 1% 3220
BIFHENL, METHEYSRELANIPHEE. o
%Rﬁ—/l\lpvmhtﬁ%zoz.112.10.0/241:1‘{;%
SRS, VL R A A S BT &
Fes AN R H ik lrﬂfruﬁﬁﬂa%ﬁﬁl
sty 1Ak DL R e AT HERS .




image4.png
5.23 X EALAR A — & 3 d BR1 L, R1LEHEF
7 —& B W ER2 L, R2REHREF EHB. B E—FTCP
B 6L A900 5 Y 69 A0 5 89 TCP 3k, LA T5E
BARAE 2 EMAGIPILAL, 3 E # K4 4B,




image5.png
A By @it 5 TTCPi# 4, Andb BIMAA32KF 7
(1K =1024), # KA ZHKMSSHIKF Fo KiEHwA
A->B, BIEAT # & K, BAK S| — AN BB A K
— AR EEAREP LE— A RRAE,
HARVAMSS K89 FR K35 . AR KSE 73] 5 RO TF 45

1A ST AE , AKETANACK 1024089 358, K
B IR ERE, ARG RIRS D2

2. B FACK 43276809 IR, ALIMEE T 8) K
NRS?

3. HEMAAKF T MEE 2 A40KF T o, KiZ Ty
i’;i TR, RBIKAEBMET 26K e

o





