一、判断和选择
判断：
1、√。
2、×。PDU = PCI + SDU
3、×。面向连接也可能丢包
[bookmark: _GoBack]4、× 以太网是一种局域网，局域网是无确认无连接的
5、×。光纤等等都适用
6、√
7、× 一条同轴电缆不能全双工.
8、× PPP是数据链路层协议,点到点
9、√。
10、×。链路状态路由算法才可以知道整个网络的拓扑
选择：
2、e Web技术在1989年出现
3、c。电话网即对应电路交换，不用路由器转发
4、（由下往上）物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层
5、b
6、b
7、d
8、a
9、机械特性、电气特性、功能特性、规程特性
10、需要6位校验位
11、远，大
12、物理层编码违例法（NRZ编码没有冗余）
13、b 1坚持型，b
14、（a）[1 2 3 4]都可能重传
（b）4 4 因为4还没收到,所以只收到5并不改变接受窗口和确认
（c）下界变为5
（d）窗口变为[7]
（e）发送方发送窗口下界可以为： 2,3,4. 发送窗口可能是2,3或者3,4或者4,5.前两个是因为可能接受方已经确认了2和3,但是确认包丢了.4,5很正常.5,6就不可能了,因为发送窗口下界5说明收到了4的确认.
15、b
16、大，高
17、c
18、b。网桥实现局域网之间的互连，不能连通广域网
19、4094。主机号全0和全1是保留IP，故
20、a参考RFC791 
21、A所有127.xx.yy.zz保留给回环测试使用
22、---
23、a OSPF是域内路由协议,适用于自治系统内部
24、路由器，网桥
25、---
26、快，慢
27、d。TCP基于字节流
28、需要3次握手，编程使用b？
29、IP和端口的组合
30、c
31、用于服务器收邮件
32、性能管理、故障管理、配置管理、记账管理和安全管理
33、1次控制连接，N次数据连接

二、
1、以太网无确认的无连接，无线局域网提供有确认的无连接
2、
（1）不对帧确认：每个分组传输成功的概率为，所以平均要发次分组，
（2）
3、

四、
1、header1 =（23，0，？）
header2 =（23，8？，？）
header3 =（23，4？，？）
2、
	收到的IP地址
	出口

	166.111.68.X
	B

	166.111.69.y
	A

	59.66.130.192
	E

	59.66.131.78
	D



五、和2012那题一样






















