一、选择题（_2012.docx）
1、d。等于100
2、b？
3、a。协议为肉，__为骨架
4、a
5、c。由TCP头知，是端口到端口的连接。
7、c？累计确认0-3，重发4-7。
9、b。PPP是面向字符的协议
10、非坚持型CSMA协议
11、c
12、a？拥塞控制是网络层，流量控制是？
13、c
14、4
15、c。802.3标准采用CSMA/CD协议
16、？0经典以太网最小帧长是64B,其中数据段最小为46B
17、b。冲突应该被接收站发现 a无线局域网不能监测冲突
20、d。2000m是10Base-F，500m是10Base5，200m是10Base2
21、b
29、d c arp,rarp是用来分配IP地址的
30、b
32、a？c
33、b
34、c？
36、d
37、c？

二、解释电路交换与分组交换、无连接和有连接、可靠字节流和可靠信息流的区别。
答：（1）
电路交换：直接利用可切换的物理通信线路，连接通信双方。
分组交换：信息以分组为单位存储转发，每个分组独立进行路由选择。
（2）
无连接：直接使用服务传送数据,每个报文独立进行路由选择,独立被中间节点转发
有连接: 为了使用面向连接的服务,用户首先建立一个连接,然后使用连接传送数据,最后释放连接.
（3）
可靠字节流：不区分报文的边界
可靠信息流：报文的边界始终被保持.

三、回退N帧协议
四、分组交换计算题
[bookmark: _GoBack]1.  B1>=B2 
N1D1+P1/B1+(N1-1)P1/B1+N2D2+L/B2+(N2-1)P2/B2
2.  B1<B2
N1D1+L/B1+(N1-1)P1/B1+P1/B2+N2D2+(N2-1)P2/B2
五、拥塞控制算法
--------------------------------------
事件| 窗口 | 阈值 |  发送序号
--------------------------------------
收到3K的ack | 4k | 4k |3k+1~7K
--------------------------------------
全部收到    |  5k   | 4k  | 7k+1~12K
--------------------------------------
全部收到    |   6k   |  4k  | 12K+1~18k
--------------------------------------
第一个数据包|   1k   |  3k  |超时
--------------------------------------
六、路由表
七、域名与IP地址
（1）协议(scheme) 域名 端口 路径
（2）
1.可能这个域名对应多个主机,其中这个IP对应的主机实失效了
2.对应的服务器设置了禁止通过IP访问.
（3）DNS失效时，无法解析域名，域名不能访问，IP能访问


