一、选择题（_2012.docx）
1、d。等于100
2、b。分组头不需要包含完整的地址信息
3、a。网络体系结构是“层次和层间关系”的集合
4、a
5、c。由TCP头知，是端口到端口的连接。
7、c。累计确认0-3，重发4-7。
9、b。PPP是面向字符的协议
10、非坚持型CSMA协议
11、c
12、a。顺序控制和流量控制是可选功能，注意题干为基本功能。
13、c
14、4
15、c。802.3标准采用CSMA/CD协议，发送前先监听
16、d。0经典以太网最小帧长是64B,其中数据段最小为46B
17、b。冲突应该被接收站发现 a无线局域网不能监测冲突
20、d。2000m是10Base-F，500m是10Base5，200m是10Base2
21、b
29、c。arp，rarp是用来分配IP地址的
30、b
32、c。见课件，两类拥塞控制均可由可变滑动窗口实现
33、b
34、c
36、d
[bookmark: _GoBack]37、c

二、解释电路交换与分组交换、无连接和有连接、可靠字节流和可靠信息流的区别。
答：（1）
电路交换：直接利用可切换的物理通信线路，连接通信双方。
分组交换：信息以分组为单位存储转发，每个分组独立进行路由选择。
（2）
无连接：
有连接：
（3）
可靠字节流：
可靠信息流：

三、回退N帧协议

四、分组交换计算题


五、拥塞控制算法

六、路由表

七、域名与IP地址
（1）？
（2）几个主机共享一个IP时，域名能访问，IP不能访问？
（3）DNS失效时，无法解析域名，域名不能访问，IP能访问？


