实验二		多项式插值法
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（1） 设计思路
从Lagrange插值方法可得对于每个插值点，对于要计算的值，先计算l[n],再计算，即可得程序的近似解。
（2） 运行结果及分析
5.151315
-1080.740187
通过观察运行结果，我们可以看到，用Lagrange插值法进行插值，如果被差值函数是一个类似Runge给出的函数，那么当N比较大的时候，那么Runge现象比较明显，例如本题中，实际上函数值为0.0027。通过插值函数得到的值和精确值误差比较大。
原函数如图所示：
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用拉格朗日插值函数进行计算，当插值区间个数为10时，图像为：
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当n为20时，
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通过函数图像可以很明显地看出当n比较大的时候，Runge现象比较明显，此时，拉格朗日插值并不适合，可以考虑使用三次样条插值。
（3） 程序过程中所遇到的问题
由于比较粗心，在运算得到时，忘记了转化成为双精度类型，所以导致了一直有bug，后来才知道是这个地方错了。
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（1）、设计思路
对于三次样条插值，可以利用公式进行计算。先计算， ，另外，根据以上公式可以求出来，然后对于矩阵=，然后对于解得的解，再利用公式求得对应的函数值，一次导数值，二次导数值。
（2）运行结果
	      函数值     一阶导数值    二阶导数值
X=2       7.82516     1.55684       -0.22126
X=30      25.3862     0.354874      -0.00784271
X=133     37.1767     -0.0143208     -0.00123718
X=390     17.9851     -0.117116     -0.000278449
X=470     7.50662     -0.147205     -0.000550427
X=515     0.542713    -0.0899062    0.00811973
3、体会与思考
	通过本次编程实验，通过用matlab作图可以直观地看出拉格朗日插值函数的不足之处。在这种情况下，可以采用低次分段插值来提高精度。
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