实验二		多项式插值法
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（1） 设计思路
从Lagrange插值方法可得对于每个插值点，对于要计算的值，先计算l[n],再计算，即可得程序的近似解。
（2） 运行结果及分析
（3） 程序过程中所遇到的问题
[bookmark: _GoBack]由于比较粗心，在运算得到时，忘记了转化成为双精度类型，所以导致了一直有bug，后来才知道是这个地方错了。
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