有介质的稳恒磁场
一、单选题：

1、（2398A15）
    关于稳恒电流磁场的磁场强度
[image: image1.wmf]H
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，下列几种说法中哪个是正确的？
    (A) 
[image: image2.wmf]H
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仅与传导电流有关．
    (B) 若闭合曲线内没有包围传导电流，则曲线上各点的
[image: image3.wmf]H
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必为零．
    (C) 若闭合曲线上各点
[image: image4.wmf]H

v

均为零，则该曲线所包围传导电流的代数和为零．
(D) 以闭合曲线Ｌ为边缘的任意曲面的
[image: image5.wmf]H

v

通量均相等．        ［      ］
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2、（2399A10）
图示载流铁芯螺线管，其中哪个图画得正确？(即电源的正负极，铁芯的磁性，磁力线方向相互不矛盾．) 

                 ［      ］
3、（2400A10）
    附图中，M、P、O为由软磁材料制成的棒，三者在同一平面内，当K闭合后，
    (A) M的左端出现N极．     (B) P的左端出现N极． 
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    (C) O的右端出现N极．     (D) P的右端出现N极． 

                                            ［      ］

4、（2608A10）

    磁介质有三种，用相对磁导率r表征它们各自的特性时，
    (A) 顺磁质r >0，抗磁质r <0，铁磁质r >>1．
    (B) 顺磁质r >1，抗磁质r =1，铁磁质r >>1．
    (C) 顺磁质r >1，抗磁质r <1，铁磁质r >>1．
    (D) 顺磁质r <0，抗磁质r <1，铁磁质r >0．                ［      ］
5、（2609A10）
    用细导线均匀密绕成长为l、半径为a (l >> a)、总匝数为N的螺线管，管内充满相对磁导率为r 的均匀磁介质．若线圈中载有稳恒电流I，则管中任意一点的
    (A) 磁感强度大小为B = 0 rNI．
    (B) 磁感强度大小为B =  rNI / l．
    (C) 磁场强度大小为H =  0NI / l．
    (D) 磁场强度大小为H = NI / l．                             ［      ］
6、（2736A05）
    顺磁物质的磁导率：
    (A) 比真空的磁导率略小．    (B) 比真空的磁导率略大．
    (C) 远小于真空的磁导率．    (D) 远大于真空的磁导率．      ［      ］

[image: image8.wmf]
7、（5132A20）
    如图所示的一细螺绕环，它由表面绝缘的导线在铁环上密绕而成，每厘米绕10匝．当导线中的电流I为2.0 A时，测得铁环内的磁感应强度的大小B为1.0 T，则可求得铁环的相对磁导率r为(真空磁导率0 =4×10-7 T·m·A-1)

    (A)  7.96×102          (B)  3.98×102                

    (C)  1.99×102                (D)  63.3          ［      ］
二、填空题：

1、（2109A10）

    一个绕有500匝导线的平均周长50 cm的细环，载有 0.3 A电流时，铁芯的相对磁导率为600 ．
    (1) 铁芯中的磁感强度B为__________________________．
    (2) 铁芯中的磁场强度H为__________________________．
    (0 =4×10-7 T·m·A-1) 

2、（2401A15）

长直电缆由一个圆柱导体和一共轴圆筒状导体组成，两导体中有等值反向均匀电流I通过，其间充满磁导率为的均匀磁介质．介质中离中心轴距离为r的某点处的磁场强度的大小H =________________，磁感强度的大小B =_______________．
3、（2785A05）

    铜的相对磁导率r = 0.9999912，其磁化率m =______________它是_________磁性磁介质．
4、（2930A10）

    硬磁材料的特点是______________________ ，适于制造_____________________．
5、（2931A10）

软磁材料的特点是____________________________________________，它们适于用来制造__________________________________ 等．
6、（5133A10）

在国际单位制中，磁场强度H的单位是______________，磁导率的单位是______________．
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7、（5134A10）

    图示为三种不同的磁介质的B~H关系曲线，其中虚线表示的是B = 0H的关系．说明a、b、c各代表哪一类磁介质的B~H关系曲线：
    a代表______________________________的B~H关系曲线．
    b代表______________________________的B~H关系曲线．
    c代表______________________________的B~H关系曲线．
8、（5135A10）

一个单位长度上密绕有n匝线圈的长直螺线管，每匝线圈中通有强度为I的电流，管内充满相对磁导率为r的磁介质，则管内中部附近磁感强度B =________________________，磁场强度H =________________________．
9、（2847A10）

有很大的剩余磁化强度的软磁材料不能做成永磁体，这是因为软磁材料_________________，如果做成永磁体__________________．
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三、计算题：

1、（2482B25）

    一根同轴线由半径为R1的长导线和套在它外面的内半径为R2、外半径为R3的同轴导体圆筒组成．中间充满磁导率为的各向同性均匀非铁磁绝缘材料，如图．传导电流I沿导线向上流去，由圆筒向下流回，在它们的截面上电流都是均匀分布的．求同轴线内外的磁感强度大小B的分布．
2、（5910A15）

    螺绕环中心周长l = 10 cm，环上均匀密绕线圈N = 200匝，线圈中通有电流I = 0.1 A．管内充满相对磁导率r = 4200的磁介质．求管内磁场强度和磁感强度的大小．
3、（5911A15）

    一铁环中心线周长l = 30 cm，横截面S = 1.0 cm2，环上紧密地绕有N = 300 匝线圈．当导线中电流I = 32 mA 时，通过环截面的磁通量( = 2.0×10-5 Wb．试求铁芯的磁化率m．
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