数据表格


1. 半定量观察分压电路的调节特点  

选取变阻器R=______________________Ω （102Ω～103Ω量级）
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2. 用两种线路测电阻的对比研究

电流表准确度等级_________，量程Im=______mA，R1=_______Ω，
[image: image4.wmf]I
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D

=_______Ω；


电表准确度等级_________，量程Um=______V时，RV=_______Ω，
[image: image5.wmf]V
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=_______Ω；








量程Um=______V时，RV=_______Ω，
[image: image6.wmf]V

R

D

=_______Ω。
	记  录
	被测电阻约数
	12kΩ
	0.1kΩ

	
	a接法

(电流表内接)
	电压表量程Um/V
	
	

	
	
	电压读数U/V
	
	

	
	
	电流读数 I /mA
	
	

	
	b接法

(电流表外接)
	电压表量程Um/V
	
	

	
	
	电压读数U/V
	
	

	
	
	电流读数 I /mA
	
	


	计算
	a接法


	R   (R=U/I-RI )  / Ω
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/R [按式(3.1.4a)计算]
	
	

	
	
	简化计算误差 (U/I-R)/ Ω
	
	

	
	b接法


	R  ( R = I/U - 1/RV )-1   / Ω
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	简化计算误差 (U/I-R)/ Ω
	
	

	讨论
	比较(U/I-R)，说明简化处理时哪种方法好
	
	

	
	比较(
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/R)，说明应用哪种接法好
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