

1.测钢丝长度及其伸长量
仪器编号_______________；钢丝长度=__________________mm
	序号
	
	
	
	

	
	
	增砝码时
	减砝码时
	增砝码时
	减砝码时
	

	1
	0.200×1×9.80
	
	
	
	
	

	2
	0.200×2×9.80
	
	
	
	
	

	3
	0.200×3×9.80
	
	
	
	
	

	4
	0.200×4×9.80
	
	
	
	
	

	5
	0.200×5×9.80
	
	
	
	
	

	6
	0.200×6×9.80
	
	
	
	
	


=__________mm

	7
	0.200×7×9.80
	
	
	
	
	

	8
	0.200×8×9.80
	
	
	
	
	

	9
	0.200×9×9.80
	
	
	
	
	

	10
	0.200×10×9.80
	
	
	
	
	



2.测钢丝直径
测定螺旋测微计的零点（单位为mm）
测量前____________，____________，____________，
测量后____________，____________，____________；平均值=__________________mm
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	


钢丝的平均直径=________________mm，___________________mm

3.被测样品的长度、直径和质量。			长度=_______________________，质量___________________
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	


4.测基振频率
	悬线位置
	
	
	
	
	
	

	共振频率
	
	
	
	
	
	



