仿真实验3
2015011371 张瑞喆 zhangrz15@mails.tsinghua.edu.cn

第8章习题70，完成以下电路图，并画出幅频和相频特性曲线，并指出电路的功能。
1、 在Multisim上搭建电路图如下：
[image: C:\Users\ufozgg\AppData\Roaming\Tencent\Users\657228726\QQ\WinTemp\RichOle\~0I@NCSMOKHUPX0A5PYU@}3.png]
2、 设置放大器参数
[image: C:\Users\ufozgg\AppData\Roaming\Tencent\Users\657228726\QQ\WinTemp\RichOle\%W7@S$G9MK58(LCSWOEJM$A.png]

3、 交流分析得
[image: C:\Users\ufozgg\AppData\Roaming\Tencent\Users\657228726\QQ\WinTemp\RichOle\Y9${%E%`PSJ2IM)$07%6{D4.png]
4、 幅频特性
a) 在输入端频率小于428kHz时，幅频为最大值，基本不变，约为。
b) 在输入端频率在428kHz到800MHz之间，幅频随着输入端频率的上升而下降。
c) 在输入端频率高于800MHz时，幅频为最小值，基本不变，为。
5、 相频特性
a) 在输入端频率小于6.9MHz时，输出端与输入端反相（相位差在180度至175度之间）。
b) 在输入端频率在6.9MHz至840MHz时，输出端与输入端相位差由175度逐渐减小至10度。
c) 在输入端频率大于840MHz时，相位差继续下降且逐渐趋于0。
6、 功能分析
[bookmark: _GoBack]可能让低频信号得到反相，高频信号收到抑制，具有过滤高频信号的作用。
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