数字逻辑实验考核

一、考核安排
考核分两部分：一是现场编写RTL代码，写入CPLD。二是安装、调试电路，使其性能达到设计要求。
二、考核内容

题目：

四路抢答器
基本要求：

将CPLD与1M时钟输入、4位开关、4位LED、CLK、RST按钮相连。为CPLD编写RTL代码，以1M时钟作为参考时钟输入，实现四路抢答器。

按下RST复位按钮后，进入预备状态，此时4位LED熄灭，拨动4位开关没有任何效果。将4位开关都拨到“0”位置，模拟4位选手没有按下抢答器的情景。

主持人按一下CLK按钮，进入开始抢答状态。此时4位开关中任中一位拨到“1”位置后，开关上方对应的LED应该点亮，表示抢答成功。如果有多个开关拨到“1”位置，则只有最早的一个抢答成功，LED点亮，别的LED不会点亮。
再次按下RST复位后，可重新进入预备状态。
提高要求：

在基本要求的基础上，额外增加一位数码管，显示从进入开始抢答状态，到最早的抢答之间经过的时间。为了便于实验检查，显示时间单位为秒，并向下取整。大于9秒均显示为9。
具体实现效果为：在预备状态下，数码管显示“0”。进入开始抢答状态后，内部逻辑开始计时，但是数码管不显示（保持为“0”）。直到有第一个抢答后，数码管才显示经过的时间。显示保持不变，直到按下RST后清零。
三、考核要求及方法

1. 在实验室完成RTL代码编写，允许参考指导书或其它材料，但不得上网查找资料或交流。完成代码后现场编译并写入CPLD。
2. 在实验室安装、调试电路使之正常工作。所有电路搭试工作必须在课上完成，不得预搭电路。

3. 老师不做任何与考核题目有关的答疑。
