数字逻辑实验考核

一、考核安排

考核分两部分：一是现场编写RTL代码，写入CPLD。二是安装、调试电路，使其性能达到设计要求。
二、考核内容

题目：

倒计时器
基本要求：

将CPLD与1M时钟输入、4位开关、带译码数码管、CLK、RST按钮相连。为CPLD编写RTL代码，以1M时钟作为时钟输入，实现一位数倒计时器，倒计时范围是1~9秒。

按下RST复位按钮后，进入设置状态，此时用户可通过拨动4位开关以二进制方式输入倒计时秒数，数码管同步显示输入的值。数值输入范围限制为1~9。设置好值后，按一下CLK按钮，倒计时开始。数码管显示数值每秒减一，计数到0后停止。

再次按下RST复位后，可重新进入设置状态。
提高要求：

在基本要求的基础上，额外增加一位数码管，显示1/10秒。

设置状态的操作与基本要求相同，新增加的数码管显示0即可。在按下CLK按钮开始计数后，新增加的数码管从9开始倒计数到0，计数频率为1/10秒。每次从1到0时，显示秒的数码管也同步减一。最终两个数码管都保持在0状态。

按下RST复位后，可重新进入设置状态。
三、考核要求及方法

1. 在实验室完成RTL代码编写，允许参考指导书或其它材料，但不得上网查找资料或交流。完成代码后现场编译并写入CPLD。
2. 在实验室安装、调试电路使之正常工作。所有电路搭试工作必须在课上完成，不得预搭电路。

3. 老师不做任何与考核题目有关的答疑。
