数字逻辑实验考核

一、考核安排

数字逻辑实验考核安排在13周，仍按目前分组的时间和地点进行。

考核分两部分：一是实验操作，即现场安装、调试所设计的电路，使其性能达到设计要求。二是代码编写，即现场用VHDL或Verilog编写RTL代码，写入CPLD中，实现题目要求的功能。
二、实验操作部分考核内容

基本要求：

安装一个三位十进制计数与显示电路，计数前各位数码管均显示“0”，加入启动信号后计数电路从零开始计数，当计到实验者学号末三位数时停止计数，数码管显示出该三位数字。

提高要求：

将计数器改为四位十进制计数器，当计数器计到实验者学号末四位数时停止计数，带译码器的三个数码管显示学号最后三位数字，学号倒数第四位用不带译码器的数码管来显示。

为使工作量基本相等，做如下规定：

· 当学号后三位数字中出现“0”时，将“0”用“1”代替。

· 学号倒数第四位均取为“1”。
注意：
· 时钟信号要求用示波器内置的信号发生器来产生。
· 当计数<1000时，最高位（第4位）要显示“0”；当计数>1000时，最高位（第4位）要显示“1”。

3、 代码编写部分考核内容

使用CPLD、数码管、开关、时钟等模块搭建一个电路，并现场编写RTL代码，写入CPLD中，实现题目要求的功能。题目以加密压缩包形式发布，密码将在现场公布。
四、考核要求及方法

1. 课前预习并写出预习报告：预习报告包括实验电路、设计思路等。

2. 在实验室安装、调试电路使之正常工作。所有电路搭试工作必须在课上完成，不得预搭电路。

3. 实验操作部分的电路不允许使用CPLD模块。
4. 采用开卷考试方法，但要求独立完成，抄袭别人按作弊处理。
5. 老师不做任何与考核题目有关的答疑。
