隔15的两环，它们的直径的平方差应该不变。据此，为了测量方便和提高精度，可以相继测出各环的直径，再用逐差法来处理数据。本实验要求至少测出6个
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的值，取其平均值计算出R。测量时应注意：

a 应避免螺旋空程引入的误差。在整个测量过程中，鼓轮T只能沿一个方向转动，不许倒转。稍有倒转，全部数据即应作废。正确的操作方法是：如果要从第30环开始读数则至少要在叉丝压着第35级环后再使鼓轮倒转30环开始读数并依次沿同一方向测完全部数据。

b 应尽量使叉丝对准干涉条纹中央时读数。

c 由于计算R时只需要知道环数差m-n，因此可以任选一个环作为第一环，但一经选定，在整个测量过程中就不能再改变了。注意不要数错条纹树。

（4）计算测量结果R并估算不确定度ΔR，估算时可把λ作为常数。
五.实验数据处理
牛顿环编号：   201    。
	环的级数
	m
	30.000
	29.000
	28.000
	27.000
	26.000
	25.000

	环的位置/mm
	右
	13.368
	13.279
	13.190
	13.100
	13.010
	12.912

	
	左
	3.182
	3.263
	3.357
	3.440
	3.537
	3.632

	环的直径/mm
	dm
	10.186
	10.004
	9.833
	9.660
	9.473
	9.280

	环的级数
	n
	15.000
	14.000
	13.000
	12.000
	11.000
	10.000

	环的位置/mm
	右
	11.849
	11.735
	11.586
	11.461
	11.316
	11.181

	
	左
	4.702
	4.824
	4.917
	5.098
	5.220
	5.329

	环的直径/mm
	dm
	7.147
	6.911
	6.669
	6.363
	6.096
	5.852

	dm 2/mm2
	103.75
	100.08
	96.69
	93.32
	89.74
	86.12

	dm 2/mm2
	51.08
	47.46
	44.48
	40.49
	37.16
	34.25

	(dm2-dn2)/mm2
	52.67
	52.62
	52.21
	52.83
	52.58
	51.87

	(dm2-dn2)/mm2平均值
	52.46



[image: image2.wmf]22

22

6

9

222

22

max

2222

22

52.4610

1.48

4()415589.310

8

()

10.186

0.12632810.186(0.005)

15000

52.46

0.007

0.01

(1.480.01)

mn

mn

dd

mn

mnmn

dd

Rm

mn

SdINS

dd

R

R

dddd

Rm

Rm

l

-

-

-

-

´

===

-´´´

+D

D-

D

==

--

+´´+

=

=

\D=

\=±


_1171123851.unknown

_1211183704.unknown

