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实验数据处理
一.计算实验仪中的电缆长度与不确定度：
电磁波速2.0ⅹ108m/s
L=τ1v=280×10-9×2.0×108=56.0(m)  

ΔL2=0.5 vΔt=0.5×2.0×108×25×10-9=2.5(m)

即L=(56.0+2.5)m
二.计算衰减系数： 
Vn+1/Vn=e-2 L   得 α=（lnVn​​-lnVn+1）/2L
α=(ln332-ln236)/56.0=6.09×10-3m

三. 由直探头数据计算纵波cL与不确定度，CФ3钻缺陷深度h和不确定度：

cL=2H/τH=2×60.10×10-3/(19.13×10-6)= 6283.3(m/s)

(ΔcL/cL)2=(ΔH/H)2+(Δt/τH)2=(0.02/60.10)2+(0.50/19.13)2=6.17×10-4
故ΔcL=164.23
即cL=（6.3+0.2）×103m/s
h=H-0.5cLτq=60.10×10-3-0.5×6.5×103×14.53×10-6=0.04515(m)≈12.9 (mm)

(Δh)2=(ΔH)2+(0.5τqΔcL)2+(0.5cLΔt)2=(0.02×10-3)2+(0.5×14.5×10-6×0.2×103)2+(0.5×6.3×103×0.50×10-6)2=4.58×10-6

Δh=2.14×10-3m≈2.14mm

