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D. 数据处理

由g-f图,f1=146.3kHz,f2=146.8kHz,D=42.35ms,fs=146.54kHz

由R+R1=1/D可得,R1=1/D-R=1/[(42.35*10～（-3）]-3.01=20.603 (
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E实验结论
a.对于一压电元件,总电导与总电纳随所加信号的变化而变化,且总电压与总电纳都有最大最小值。
b.压电元件总电导的相矢终端随频率变化的轨迹是一个圆。
c.压电元件在低频时主要体现容性特性,使U1相位超前于U;在高频时主要体现感性特性,使U1相位滞后于U,据此,可以测验相位差的符号是否正确。
d.对于自感耦合电路，副边对原边的影响可等效为原边电阻增加△R1，同时电感减少

△L1。

e.当副边电阻取一定值时，原边电阻增量达到最大值。
F.思考题

a.什么是压电元件的共振？如何判断共振？

答：由于压电元件动态阻抗可等效为电感，电容及电阻的串联，当电压频率与压电元件某一振动模式的固有频率一致时，就会发生共振。

共振时振动幅度最大，且电流相位和电压相位同相。

b.从示波器屏幕上U1与U两波形出现先后的时间关系，如何确定（3.14.13）中ζ的正负？

答：测U1和U的最接近的峰与峰间的时间差，如果Ｕ１在前就取正，反之就取负．

c．当
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与1/R1相比足够小时，图３.14.2中的两个圆将几乎重合.在这种情况下,如果实验中从
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起减小(或增加)频率
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时是使式(3.14.13)中的U1与U的时间差
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为一等差级数,则得到的实验点将均匀颁布在导纳圆上.试论上述结论.(实验时,不要从共振频率 
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开始测量,而是使频率从小到大依次测量.)

答:图中圆心(1/2R1, 
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Co),因此
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与1/R1相比足够小时两圆几乎重合;

  g/b=cot 
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= cot(2 
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),所以当U1与U相差
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为等差级数时,实验均匀分布在导纳圆上.

d.图3.14.3中R取值应怎样考虑?R取大了有何问题?

答:R值应尽量小一些,若R取大了,压电元件的容性与感性随频率变化对整个电路的影响太小,U与U1的相位差太小,不便测量.
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