【实验记录】

一、观察和测量脉冲信号

 ⊿V示波器＝20mV               ⊿t示波器＝10ns

	
	Umax(V)
	频率(KHz)
	上升时间

tr (ns)
	下降时间

tf (ns)
	脉冲宽度

tw (ns)
	衰减器

I、II(dB)
	存储通道

	单脉冲
	
	
	
	
	
	
	

	连续脉冲
	
	
	
	
	
	
	


二、传输线中脉冲信号传输和反射的测量

	波形示意
	Γ1(ns)
	波形示意
	Γ2(ns)
	波形示意
	V(mV)

	输入端
	
	输入
	
	输入端
	

	输出端
	平均值
	输出
	平均值
	输出端
	

	匹配负载
	
	短路
	
	开路
	


三、超声波测量

H=        mm               R1=          mm               R2=          mm

⊿H=⊿R1=⊿R2=          mm              ⊿t示波器=         
[image: image1.wmf]s

m


	
	直探头
	斜探头

	
	底波ΓH(μs)
	缺陷波Γq(μs)
	ΓR1(μs)
	ΓR2(μs)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	平均值
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