数字存储示波器与瞬态信号测量
【实验目的】
（1）了解并学会使用数字存储示波器与QW-1行瞬态信号测量实验仪；

（2）了解传输线中脉冲信号反射波的特点并学会用师伯去测量反射波和入射波；

（3）了解超声波的原理，学习并体会超声波在检测中的应用。
【实验仪器】
TDS 210数字存储示波器；QW-1型瞬态信号测量实验仪

【实验内容】
（1） 观察和测量脉冲信号

将“检波”端口与示波器用BNC线相连，调节示波器处于捕捉状态，示波器捕捉到由“单次触发”按键产生的单次信号后，测量信号的精细波形，并调整“衰减器I”和“衰减器II”，使脉冲宽度约为300ns（尽可能满足，未必能达到）。完成表格。
（2） 传输线中脉冲信号传输和反射的测量

用“检波”输出信号接到“输入端”，信号幅度用“超声探头”的衰减器调节之1V左右。“输出端”分别选择开路、短路和匹配电阻三种测试方式，完成表格

【实验记录】

一、观察和测量脉冲信号

 ⊿V示波器＝20mV               ⊿t示波器＝10ns

	
	Umax(V)
	频率(KHz)
	上升时间

tr (ns)
	下降时间

tf (ns)
	脉冲宽度

tw (ns)
	衰减器

I、II(dB)
	存储通道

	单脉冲
	1.37
	\
	176
	416
	312
	9  6
	2

	连续脉冲
	1.36
	2.40
	176
	424
	312
	9  6
	1


二、传输线中脉冲信号传输和反射的测量

	波形示意
	Γ1(ns)
	波形示意
	Γ2(ns)
	波形示意
	V(mV)

	输入端
	1.360
2.360
	输入
	1. 720
2. 740

3. 760

4. 760
	输入端
	1. 96.0

2. 142

3.

	输出端
	平均值
	输出
	平均值
	输出端
	

	匹配负载
	
	短路
	
	开路
	


三、超声波测量

H=        mm               R1=          mm               R2=          mm

⊿H=⊿R1=⊿R2=          mm              ⊿t示波器=         
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	直探头
	斜探头

	
	底波ΓH(μs)
	缺陷波Γq(μs)
	ΓR1(μs)
	ΓR2(μs)

	1
	
19.20
	14.80
	24.40
	42.80

	2
	19.40
	14.80
	24.00
	42.80

	3
	19.20
	14.40
	24.00
	42.80

	4
	19.20
	14.40
	24.00
	42.80

	平均值
	19.25
	14.60
	24.10
	42.80
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