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音频信号光纤通信原理
【实验目的】
1． 熟悉半导体电光/光电器件的基本性能及其主要特性的测试方法；

2． 了解音频信号光纤传输系统的结构及主要部件选配原则；

3． 学习分析音频信号集成运放电路的基本方法；

4． 训练音频信号光纤传输系统的调试技术。

【实验步骤】

1． 光信号的调制与发送

（1） 半导体发光二极管LED电光特性
（2） LED偏置电流与无截至畸变最大调制幅度关系的测定

（3） 发送器调制电路幅频特性

2．光信号的接收实验

（1）半导体光电二极管SPD光电特性

（2）接收器功率放大电路幅频特性

3．语言信号的传输
【数据记录与处理】
光信号的调制与发送
（1）、LED电光特性
	偏置电流
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线性范围：约20~70mA

最佳工作点：40mA
（2）、偏置电流
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与最大调制幅度关系（交流信号由示波器读取） 
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	偏置电流    
[image: image7.wmf]/

D

ImA


	60
	40
	30
	15

	
[image: image8.wmf]e

R

上电压峰峰值 
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	出现饱和失真
	1400（最佳工作点）
	出现截至失真
	出现截至失真

	三极管 
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	对应于 
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的最大调制范围
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（3）发送器调制电路幅频特性
20k发送器放大电路输入电压峰峰值 Uin=15mv
	f/HZ
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	2.30
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光信号的接收实验

（1）、SPD光电特性 （直流信号）         
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	偏置电流
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	光电转换输出电压
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	SPD相应电流
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（2）、接收器功率放大电路的幅频特性和光信号检测
LED偏置电流
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光信号检测
LED偏置电流
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峰峰值=64mV
接收器光转换电压刚出现失真时的峰峰值Uo=68.35Mv
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比较由LED电光特性曲线所求的
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有一定的误差。
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