1 测X

双棱镜编号             ；测微目镜编号            。

	干涉条纹序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	干涉条纹位置/mm
	
	
	
	
	
	

	干涉条纹序号
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	干涉条纹位置/mm
	
	
	
	
	
	

	20X/mm
	
	
	
	
	
	


X=    __    mm。

2 测透镜位置

透镜编号           ；f凸=           cm。

	测量次数
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	凸透镜位置L/cm
	
	
	
	
	
	


L=            cm。

3 测l’
	测量次数
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	两狭缝像d1/mm
	
	
	
	
	
	

	位置读数d2/mm
	
	
	
	
	
	

	l'/mm
	
	
	
	
	
	


l’=          mm。

4 确定叉丝平面位置

	测量次数
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	屏的位置P/cm
	
	
	
	
	
	


P=   __   cm；

双棱镜的位置B=        cm；

