1.单色仪的调节和波长示值的校准
	标准值
	
	

	测量值
	
	


故仪器系统偏差为

2.测量钕玻璃在610.0nm~508.0nm范围内的吸收曲线
λ为波长，n1为0.8mm玻璃板光强，n2为3.8mm玻璃板光强。

无玻璃时微电流放大器示值=
	λ
	n1
	n2
	λ
	n1
	n2
	λ
	n1
	n2
	λ
	n1
	n2

	508.0
	
	
	534.0
	
	
	560.0
	
	
	586.0
	
	

	509.0
	
	
	535.0
	
	
	561.0
	
	
	587.0
	
	

	510.0
	
	
	536.0
	
	
	562.0
	
	
	588.0
	
	

	511.0
	
	
	537.0
	
	
	563.0
	
	
	589.0
	
	

	512.0
	
	
	538.0
	
	
	564.0
	
	
	590.0
	
	

	513.0
	
	
	539.0
	
	
	565.0
	
	
	591.0
	
	

	514.0
	
	
	540.0
	
	
	566.0
	
	
	592.0
	
	

	515.0
	
	
	541.0
	
	
	567.0
	
	
	593.0
	
	

	516.0
	
	
	542.0
	
	
	568.0
	
	
	594.0
	
	

	517.0
	
	
	543.0
	
	
	569.0
	
	
	595.0
	
	

	518.0
	
	
	544.0
	
	
	570.0
	
	
	596.0
	
	

	519.0
	
	
	545.0
	
	
	571.0
	
	
	597.0
	
	

	520.0
	
	
	546.0
	
	
	572.0
	
	
	598.0
	
	

	521.0
	
	
	547.0
	
	
	573.0
	
	
	599.0
	
	

	522.0
	
	
	548.0
	
	
	574.0
	
	
	600.0
	
	

	523.0
	
	
	549.0
	
	
	575.0
	
	
	601.0
	
	

	524.0
	
	
	550.0
	
	
	576.0
	
	
	602.0
	
	

	525.0
	
	
	551.0
	
	
	577.0
	
	
	603.0
	
	

	526.0
	
	
	552.0
	
	
	578.0
	
	
	604.0
	
	

	527.0
	
	
	553.0
	
	
	579.0
	
	
	605.0
	
	

	528.0
	
	
	554.0
	
	
	580.0
	
	
	606.0
	
	

	529.0
	
	
	555.0
	
	
	581.0
	
	
	607.0
	
	

	530.0
	
	
	556.0
	
	
	582.0
	
	
	608.0
	
	

	531.0
	
	
	557.0
	
	
	583.0
	
	
	609.0
	
	

	532.0
	
	
	558.0
	
	
	584.0
	
	
	610.0
	
	

	533.0
	
	
	559.0
	
	
	585.0
	
	
	
	
	


