	I
	36.00(V)
	49.00 
	64.00 
	81.00 
	100.00 
	121.00 
	144.00 
	Ue(Ua=0)

	　
	6.00 
	7.00 
	8.00 
	9.00 
	10.00 
	11.00 
	12.00 
	　

	0.500 
	2.21 
	2.29 
	2.35 
	2.43 
	2.49 
	2.54 
	2.60 
	　

	　
	0.34 
	0.36 
	0.37 
	0.39 
	0.40 
	0.40 
	0.41 
	1.89387 

	0.530 
	6.04 
	6.22 
	6.38 
	6.54 
	6.69 
	6.85 
	7.00 
	　

	　
	0.78 
	0.79 
	0.80 
	0.82 
	0.83 
	0.84 
	0.85 
	5.23793 

	0.560 
	15.42 
	15.84 
	16.25 
	16.64 
	17.01 
	17.39 
	17.78 
	　

	　
	1.19 
	1.20 
	1.21 
	1.22 
	1.23 
	1.24 
	1.25 
	13.42852 

	0.601 
	48.47 
	49.77 
	51.02 
	52.20 
	53.31 
	54.41 
	55.52 
	　

	　
	1.69 
	1.70 
	1.71 
	1.72 
	1.73 
	1.74 
	1.74 
	42.51219 

	0.630 
	97.89 
	100.51 
	102.95 
	105.21 
	107.44 
	109.63 
	111.86 
	　

	　
	1.99 
	2.00 
	2.01 
	2.02 
	2.03 
	2.04 
	2.05 
	86.09584 

	0.662 
	178.70 
	183.30 
	187.50 
	191.50 
	195.40 
	199.20 
	203.10 
	　

	　
	2.25 
	2.26 
	2.27 
	2.28 
	2.29 
	2.30 
	2.31 
	157.98346 

	0.698 
	474.60 
	486.10 
	497.00 
	507.40 
	517.20 
	526.70 
	536.70 
	　

	　
	2.68 
	2.69 
	2.70 
	2.71 
	2.71 
	2.72 
	2.73 
	421.49377 


六、数据处理

表格中，阴影部分数据为原始数据，阴影数据下方对应一栏为原始数据以10为底求对数，将此栏与作线性拟合，求得截距，再求10的幂，得到加速电场为0时，Re两端的电压，再除以Re得到Ie。

	Y
	X

	-9.628 
	-2.919 

	-9.211 
	-2.838 

	-8.827 
	-2.757000 

	-8.361 
	-2.651000 

	-8.074 
	-2.590000 

	-7.831 
	-2.530000 

	-7.434 
	-2.447000 



直线拟合Y-X
Y一栏为lg(Ie/T^2)，X一栏为-5039/T，以这两栏求斜率，得4.59，为最终所求逸出电位。（若Re未知，也可直接用Ue的数据代替Ie计算，因为Ie=Ue/Re,取对数时，lg(Re)作为常数，只影响截距，与所求斜率无关。）
	
[bookmark: _GoBack]七、思考题
1. 灯丝KH两段有电压降，怎样才能直接测出灯丝KH中点和极板A1之间的电压Ua。
	在KH两端并联两个串联的阻值相同的大电阻，两电阻之间的电势与KH中点的电势相同，直接测两电阻之间一点与极板A1之间的电压即可。

2. 将两个18的电阻R串联后并联在灯丝两端起什么作用？它们对于测量灯丝的电流有何影响？
	由于引入的两个串联的电阻与灯丝并联，使得所测的灯丝电流偏大，产生了一定的误差。
3. 保护电极A2的作用是什么？它应该怎样接入电路中？
	使得阳极和灯丝间的电场均匀，另外保证了所使用的灯丝中断的温度均匀。因为保护电极的电位应该与阳极相近，所以应该与加速电源的正极端相连。
4. 实验中怎样用一块数字电压表完成发射电流Ie和加速电压Ua的测量？
	利用一个单刀双掷的开关。
-2.919	-2.838	-2.757	-2.651	-2.59	-2.53	-2.447	-9.627999999999998	-9.210999999999998	-8.827	-8.361	-8.074	-7.831	-7.434	
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