程序设计训练第二周上机考试
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1、鸿雁传书：
用C/S模型进行网络通讯程序开发，客户端、服务器端均用Qt创建对话框界面，在客户端用鼠标绘制信件、传输给服务器端并展示。
当从客户端“长按鼠标并移动”时，用监测“鼠标移动事件”的处理函数，一来在本地对话框显示鼠标移动轨迹而形成对应笔画，二来向服务端以UDP包的形式发送鼠标当前位置。
服务器端接到“客户端发来的鼠标当前位置”，则相应作出对应笔画的绘制。
每一次传输，有三个变量（x,y,b），分别表示鼠标的横纵坐标以及是否为当前鼠标按下后的第一个事件。如果是第一个事件，不画线；否则，从上一个事件的坐标点到当前事件的坐标点画线。
总分：30分

（1） 要求使用QUdpSocket完成客户端和服务器端数据传输，得10分；

（2） 客户端、服务器端的图形绘制，得10分。

（3） 客户端检测mouserelease事件，来区分是否为“当前鼠标按下的第一个事件”。支持连续多次远程绘图，从而形成鸿雁传书，得10分。

2、车牌大数据并行分析：
问题背景：北京市实行按照车牌尾号来限行，目前做法：周一时尾号为1和6的限行，周二时尾号为2和7的限行，···，以此类推。现在有个小学生想到一个问题，想请各位哥哥姐姐帮忙，看看每天限行的车辆数目是不是大体相等的。
假定车牌号尾号都是0-9这十个数字，北京市的车牌号都存在一个大文件里。现在要求一次性将该文件读入内存，并且：
（1）将该内存平均分成5段，启动5个线程，每个线程负责处理其中一段。
（2）每个线程将车牌号，依据尾号模5的值，放入5个队列。这样，形成[i] [j]（i为线程逻辑编号，j为模5的余数）的25个子队列。
（3）都完成步骤2之后，5个线程进行合并操作。第一个线程合并余数为1的车牌号，第二个线程归并余数为2的车牌号，···，以此类推。最后，每个线程给出自己所负责车辆的个数，并将对应的车牌号文件写到输入文件所在目录里。
评分标准（30分）：
（1）正确读取输入文件、用QThread创建5个线程，得10分；
（2）多线程正确完成车牌号按尾号的提取，得10分；
（3）正确得到归并结果并写入文件，得10分；
3、文件离线传输：
模仿QQ的文件离线传输功能，用C/S模型进行网络通讯程序开发，客户端用QTcpSocket开发一个文件发送、接收工具，服务器端用QTcpServer、QTcpSocket开发一个文件中转服务器。

（1） 服务器端在911端口进行监听，当且仅当甲乙2个客户端建立连接后，可以进行文件传输；
（2） 甲乙可以进行双向的文件传输，但是一条连接上同时只能进行单个文件传输，所以需要用到多线程技术，不需要多条连接；
（3） 文件传输需要经过服务器端中转。一旦发送方到服务器端的文件1传输结束，服务器端立刻启动到接收方的文件1传输。但是，如果此时接收方正在传文件2给服务器，则要等到文件2传给服务器动作结束后再启动发送文件1.
（4） 使用QFileDialog来选择发送文件以及文件保存时候的位置。

（5） 客户端甲发送文件到服务器端、服务器端发送文件给客户端甲的传输过程中，客户端甲的界面中的“发送”按钮状态为disabled，结束后enabled。

（6） 文件传输之前，需要传输头信息，头信息包括：文件名、文件大小。
评分标准（40分）

（1）实现客户端界面，能够用QFileDialog来选择上传文件、保存文件。（10分）
（2）能够正确构建、传输、解析文件相关的头信息。（10分）

（3）能够正确传输文件内容。（10分）
（4）能够实现正确的并发逻辑，也就是说：两方可以同时互发文件。（10分）

考试时间：120分钟


考试答案检查：所有源代码必须在考试结束前在网络学堂完成提交。考试结束后开始考试代码的现场演示，检查代码版本以此为准，迟交代码酌情扣分。


代码提交方式：在本地机器上以自己的“学号”为名称建立目录，在此目录中为每个题目建立子目录（如1、2 ……），将答案源码拷贝到相应目录中，再将整个目录压缩成zip或rar文件，通过网络学堂上传答案。请确保上载内容正确，责任自负。
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